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摘 要

[bookmark: _Toc22876][bookmark: _Toc31682]本次调查对象为金乐路东侧、康富路北侧地块，地块位于南通市通州区金新街道元帅庙村，四至范围：东至规划金韬路，南至康富路，西至金乐路，北至规划文贤路，面积约39291m2。根据《南通市通州区TZ27单元详细规划》，该地块规划用地性质为二类城镇住宅用地。
根据《中华人民共和国生态环境法典》，用途变更为居住、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。为了保证土地开发利用安全，南通市通州区土地储备中心委托南京国环科技股份有限公司对金乐路东侧、康富路北侧地块开展土壤污染状况调查工作。
通过现场踏勘、人员访谈、资料收集与分析，本次调查地块内现状主要为拆迁空地，地块内历史上主要为居民区、池塘、农田。本次调查地块内历史上无工业企业，无潜在污染源。地块周边500m范围历史及现状存在工业企业，对本次调查地块可能存在环境影响的周边企业涉及的特征污染物包括石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、甲基叔丁基醚、铝、镍、铬。
考虑到本次调查地块周边存在潜在污染源，为进一步明确本地块区域土壤及地下水是否受到污染，需对该地块进一步采样检测分析，应开展土壤和地下水监测。2026年10月，我单位委托江苏弘业检测技术有限公司开展现场采样、实验室分析工作。
（1）土壤调查结果
本次地块内共布设8个土壤点位，共采集32个土壤样品，送检32个土壤样品，共检测污染物50种，检出9种，污染物检出率为18%，检出的污染物分别为pH值、汞、铜、铅、镉、镍、砷、铬和石油烃（C10-C40），其余检测因子均未检出。土壤pH值检出范围为7.42	~8.36，无酸化或碱化。地块内采集的土壤样品中污染物汞、铜、铅、镉、镍、砷和石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值，铬检出值均低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB 4403/T 67-2020）中第一类用地筛选值。
（2）地下水调查结果
本次地块内共布设3口地下水监测井，采集3个地下水样品，送检3个地下水样品，共检测污染物51种，检出5种，污染物检出率为10%，检出的污染物分别为pH值、砷、铜、镍和可萃取性石油烃（C10-C40），其余污染物均未检出。地块内采集的地下水样品pH值、砷、铜和镍检出浓度均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。
（3）地表水调查结果
本次调查在地块内共布设2个地表水监测点位，采集2个地表水样品，送检2个地表水样品，共检测污染物51种，检出5种，污染物检出率为10%，检出的污染物分别为pH值、砷、铜、镍和可萃取性石油烃（C10-C40），其余污染物均未检出。2个地表水样品pH值、砷和铜检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准，镍检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。
（4）底泥检测结果
本次地块内共布设2个底泥点位，共采集2个底泥样品，送检2个底泥样品，共检测污染物50种，检出9种，污染物检出率为18%，检出的污染物分别为pH值、汞、砷、镉、铜、铅、镍、铬和石油烃（C10-C40），其余检测因子均未检出。底泥pH值检出范围为7.68~8.2，无酸化或碱化。地块内采集的底泥样品中污染物汞、砷、镉、铜、铅、镍和石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值，铬检出值均低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管控值》（DB 4403/T 67-2020）中第一类用地筛选值。
综上，本次调查地块不属于污染地块，土壤环境质量满足后续规划用地要求。
IV

地块概况
[bookmark: _bookmark3][bookmark: _bookmark6][bookmark: _Toc32207][bookmark: _Toc165749304]调查范围
[bookmark: _Toc22906][bookmark: _Toc7867][bookmark: _Toc165749307][bookmark: _bookmark7][bookmark: _bookmark8][bookmark: _bookmark12][bookmark: _bookmark13][bookmark: _bookmark14][bookmark: _Hlk164089398][bookmark: _Hlk163939480]本次调查范围为金乐路东侧、康富路北侧地块，位于南通市通州区金新街道，四至范围：东至规划金韬路，南至康富路，西至金乐路，北至规划文贤路，面积约39291m2，具体位置如下图2.2-1，地块调查范围见图2.2-2，具体拐点坐标见表2.2-1。本次调查地块的拐点坐标来自南通市通州区土地储备中心提供的调查范围矢量文件，相关证明材料详见附件1。
[bookmark: OLE_LINK80]表2.2-1调查场地拐点坐标
	拐点
	X（m）
	Y（m）

	J1
	3545200.702 
	40601872.397 

	J2
	3545201.110 
	40601876.058 

	J3
	3545201.360 
	40601876.031 

	J4
	3545204.048 
	40601900.157 

	J5
	3545209.109 
	40601929.779 

	J6
	3545216.111 
	40601992.636 

	J7
	3545216.185 
	40601995.032 

	J8
	3545215.877 
	40601997.410 

	J9
	3545215.193 
	40601999.709 

	J10
	3545214.152 
	40602001.869 

	J11
	3545212.779 
	40602003.836 

	J12
	3545211.111 
	40602005.558 

	J13
	3545209.190 
	40602006.993 

	J14
	3545207.065 
	40602008.104 

	J15
	3545204.790 
	40602008.861 

	J16
	3545202.423 
	40602009.247 

	J17
	3544968.661 
	40602028.316 

	J18
	3544929.057 
	40601885.455 

	J19
	3544929.611 
	40601885.416 

	J20
	3544933.227 
	40601885.173 

	J21
	3544936.844 
	40601884.939 

	J22
	3544940.461 
	40601884.715 

	J23
	3544944.079 
	40601884.499 

	J24
	3544947.697 
	40601884.293 

	J25
	3544951.316 
	40601884.095 

	J26
	3544954.935 
	40601883.907 

	J27
	3544958.555 
	40601883.728 

	J28
	3544962.176 
	40601883.558 

	J29
	3544965.796 
	40601883.397 

	J30
	3544969.417 
	40601883.246 

	J31
	3544973.039 
	40601883.103 

	J32
	3544995.494 
	40601882.277 

	J33
	3544994.616 
	40601862.439 

	J34
	3544997.990 
	40601862.372 

	J35
	3545001.664 
	40601862.302 

	J36
	3545005.338 
	40601862.241 

	J37
	3545009.013 
	40601862.189 

	J38
	3545012.687 
	40601862.147 

	J39
	3545016.362 
	40601862.114 

	J40
	3545020.037 
	40601862.090 

	J41
	3545023.711 
	40601862.075 

	J42
	3545027.386 
	40601862.070 

	J43
	3545031.061 
	40601862.074 

	J44
	3545034.736 
	40601862.087 

	J45
	3545038.410 
	40601862.110 

	J46
	3545042.085 
	40601862.142 

	J47
	3545045.759 
	40601862.183 

	J48
	3545049.434 
	40601862.233 

	J49
	3545053.108 
	40601862.293 

	J50
	3545056.782 
	40601862.362 

	J51
	3545060.456 
	40601862.440 

	J52
	3545064.130 
	40601862.527 

	J53
	3545067.803 
	40601862.624 

	J54
	3545071.477 
	40601862.730 

	J55
	3545075.150 
	40601862.845 

	J56
	3545078.822 
	40601862.970 

	J57
	3545082.495 
	40601863.104 

	J58
	3545086.167 
	40601863.247 

	J59
	3545089.838 
	40601863.399 

	J60
	3545093.509 
	40601863.561 

	J61
	3545097.180 
	40601863.732 

	J62
	3545100.851 
	40601863.912 

	J63
	3545104.520 
	40601864.102 

	J64
	3545108.190 
	40601864.300 

	J65
	3545111.859 
	40601864.508 

	J66
	3545115.527 
	40601864.726 

	J67
	3545119.195 
	40601864.952 

	J68
	3545122.862 
	40601865.188 

	J69
	3545126.529 
	40601865.433 

	J70
	3545130.194 
	40601865.687 

	J71
	3545133.860 
	40601865.951 

	J72
	3545137.524 
	40601866.224 

	J73
	3545141.188 
	40601866.506 

	J74
	3545144.852 
	40601866.797 

	J75
	3545148.514 
	40601867.098 

	J76
	3545152.176 
	40601867.408 

	J77
	3545155.837 
	40601867.727 

	J78
	3545159.497 
	40601868.055 

	J79
	3545163.156 
	40601868.393 

	J80
	3545166.814 
	40601868.740 

	J81
	3545170.472 
	40601869.096 

	J82
	3545174.128 
	40601869.461 

	J83
	3545177.784 
	40601869.835 

	J84
	3545181.439 
	40601870.219 

	J85
	3545185.092 
	40601870.612 

	J86
	3545188.745 
	40601871.014 

	J87
	3545192.397 
	40601871.426 

	J88
	3545196.047 
	40601871.846 

	J89
	3545199.697 
	40601872.276 


注：坐标系为2000国家大地坐标系。
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图2.2-1地块具体位置图
2
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图2.2-2 调查地块范围及拐点图
2

地块规划
[bookmark: _Hlk164627688]根据《南通市通州区TZ27单元详细规划》，该地块规划用地性质为二类城镇住宅用地，地块规划图详见图3.5-1。
[image: ]
图3.5-1 南通市通州区TZ27单元详细规划
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[bookmark: _bookmark20][bookmark: _bookmark19][bookmark: _bookmark18][bookmark: _bookmark21][bookmark: _bookmark22][bookmark: _bookmark39][bookmark: _Toc165749313][bookmark: _Toc165749311]现场踏勘
[bookmark: OLE_LINK200]2026年9月，我单位组织专业技术人员对本次调查地块现状环境进行了现场踏勘，本次调查地块现状主要为拆迁空地，地块西侧、北侧种植有玉米、大葱等农作物，地块北侧和南侧存在沟塘，水质较清，无异味。地块内未发现异常颜色及气味土壤，未发现开挖、堆填等情况，未发现外来堆土等情况。现场踏勘照片见图4.2-1。
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	拆迁空地
	地块北侧农作物
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	地块西侧农作物
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	地块南侧沟塘
	地块北侧沟塘


图4.2-1调查地块现场踏勘图
[bookmark: _bookmark28][bookmark: _bookmark29][bookmark: _bookmark36][bookmark: _bookmark40][bookmark: _bookmark47][bookmark: _bookmark45][bookmark: _bookmark46][bookmark: _bookmark37][bookmark: _bookmark51][bookmark: _bookmark53][bookmark: _bookmark52][bookmark: _Toc162469442][bookmark: _Toc172664132][bookmark: _Toc195196265][bookmark: _Toc195387644][bookmark: _Toc201655572][bookmark: _Toc208832297][bookmark: _Toc233707957]2结论与建议
[bookmark: _Toc195387645][bookmark: _Toc208832298][bookmark: _Toc195196266][bookmark: _Toc162469443][bookmark: _Toc172664133][bookmark: _Toc201655573][bookmark: _Toc233792088][bookmark: _Toc243918095]2.1 结论
[bookmark: _Toc162469444][bookmark: _Toc233792089]本次调查对象为金乐路东侧、康富路北侧地块，地块位于南通市通州区金新街道元帅庙村，四至范围：东至规划金韬路，南至康富路，西至金乐路，北至规划文贤路，面积约39291m2。根据《南通市通州区TZ27单元详细规划》，该地块规划用地性质为二类城镇住宅用地。
根据《中华人民共和国生态环境法典》，用途变更为居住、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。为了保证土地开发利用安全，南通市通州区土地储备中心委托南京国环科技股份有限公司对金乐路东侧、康富路北侧地块开展土壤污染状况调查工作。
通过现场踏勘、人员访谈、资料收集与分析，调查地块内现状主要为拆迁空地，地块内历史上主要为居民区、池塘、农田。本次调查地块历史上无工业企业，无潜在污染源。地块周边500m范围历史及现状存在工业企业，周边企业涉及的特征污染物包括石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、甲基叔丁基醚、铝、镍、铬。
考虑到本次调查地块周边存在潜在污染源，为进一步明确本地块区域土壤及地下水是否受到污染，需对该地块进一步采样检测分析，应开展土壤和地下水监测。2026年10月，我单位委托江苏弘业检测技术有限公司开展现场采样、实验室分析工作。
[bookmark: _Toc243918096]2.1.1 土壤检测结果
[bookmark: _Hlk157255202]本次地块内共布设8个土壤点位，共采集32个土壤样品，送检32个土壤样品，共检测污染物50种，检出9种，污染物检出率为18%，检出的污染物分别为pH值、汞、铜、铅、镉、镍、砷、铬、石油烃（C10-C40），其余检测因子均未检出。土壤pH值检出范围为7.42	~8.36，无酸化或碱化。地块内采集的土壤样品中污染物汞、铜、铅、镉、镍、砷和石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值，铬检出值均低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T 67-2020）中第一类用地筛选值。
[bookmark: _Toc162469445][bookmark: _Toc233792090][bookmark: _Toc243918097]2.1.2 地下水检测结果
本次地块内共布设3口地下水监测井，采集3个地下水样品，送检3个地下水样品，共检测污染物51种，检出5种，污染物检出率为10%，检出的污染物分别为pH值、砷、铜、镍和可萃取性石油烃（C10-C40），其余污染物均未检出。地块内采集的地下水样品pH值、砷、铜和镍检出浓度均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。
[bookmark: _Toc233792091][bookmark: _Toc243918098]2.1.3 地表水检测结果
本次调查在地块内共布设2个地表水监测点位，采集2个地表水样品，送检2个地表水样品，共检测污染物51种，检出5种，污染物检出率为10%，检出的污染物分别为pH值、砷、铜、镍和可萃取性石油烃（C10-C40），其余污染物均未检出。2个地表水样品pH值、砷和铜检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，镍检出浓度均不超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值，石油烃（C10-C40）检出浓度均不超过《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中第一类用地筛选值。
[bookmark: _Toc233792092][bookmark: _Toc243918099]2.1.4 底泥检测结果
本次地块内地表水共布设2个底泥点位，共采集2个底泥样品，送检2个底泥样品，共检测污染物51种，检出9种，污染物检出率为18%，检出的污染物分别为pH值、汞、砷、镉、铜、铅、镍、铬和石油烃（C10-C40），其余检测因子均未检出。底泥pH值检出范围为7.68~8.2，无酸化或碱化。地块内采集的底泥样品中污染物汞、砷、镉、铜、铅、镍和石油烃（C10-C40）检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值，铬检出值均低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管控值》（DB4403/T 67-2020）中第一类用地筛选值。
综上，本次调查地块不属于污染地块，土壤环境质量满足后续规划用地要求。
[bookmark: _Toc162469447][bookmark: _Toc195387646][bookmark: _Toc195196267][bookmark: _Toc208832299][bookmark: _Toc201655574][bookmark: _Toc172664134][bookmark: _Toc233792093][bookmark: _Toc243918100]2.2 建议
（1）鉴于土壤的异质性及土壤离散点采样检测结果的不确定性，在场地后续拆除及未来开发建设过程中，若发现疑似污染土壤或不明物质，建议进行补充调查，并采取相应的环保措施，不得随意处置。
（2）地块内的土壤转运，应满足转运后规划用地条件下的土壤管理要求，不符合要求的情况下禁止转运。
（3）土地权属人、管理人和使用人须切实履行保护责任，加强所属地块的看管与防护加强地块保护，严禁建筑垃圾、工业固废、生活垃圾等废弃物非法转运并倾倒至本地块内。
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